**Übersicht: Mobilität & Flexibilität**

In Werkstätten, Produktionen und Lagern sind flexible Arbeitsplätze entscheidend. Arbeitsbereiche müssen schnell verschoben, neu angeordnet und stabil fixiert werden können. Genau hier setzen die mobilen Arbeitsplatzlösungen von **RAU** an.

**1. Arbeitsplätze verlagern statt Material transportieren**

* ***Anforderung*:** In großen Werkhallen oder weitläufigen Werkstätten geht viel Zeit verloren, wenn Mitarbeiter Werkzeuge und Materialien über weite Strecken tragen müssen.
* ***Unsere Lösung:*** **Mobile Werkbänke 7000 und 8000**– flexibel fahrbar, mit Rollen ausgestattet und jederzeit dort einsetzbar, wo sie gebraucht werden.

**2. Beweglichkeit ohne Stabilitätseinbußen**

* ***Anforderung*:** Auch mobile Werkbänke müssen Maschinen, Schraubstöcke oder schwere Werkstücke sicher tragen – ohne Wackeln oder Verrutschen.
* ***Unsere Lösung*:** **Mobile Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell** – Rollen für flexibles Verfahren, absenkbares Gestell für festen Stand und eine Flächenlast bis 1.250 kg.

1. **Werkzeug immer dort, wo es gebraucht wird**

* ***Anforderung*:** In Montage und Service zählt Geschwindigkeit. Werkzeuge müssen griffbereit an den Arbeitsplatz gebracht werden – ohne langes Suchen oder Transportumwege.
* **Unsere Lösung:** **Montage- und Werkzeugwagen & Rollcontainer** – mobile Organisationstalente, die Werkzeuge strukturiert und sicher genau dorthin bringen, wo sie benötigt werden.

**Technische USP’s der Produktgruppen**

**Mobile Werkbänke Serie 8000**

* In vielen Größen erhältlich – von 750 bis 2000 mm Breite und in zwei Tiefen (700 oder 900 mm), auch höhenverstellbar für ergonomisches Arbeiten.
* Mit einer Flächenlast bis zu 450 kg
* Schubladen mit 90 % Teilauszug / 100 % Vollauszug mit Soft-Closing Funktion, Rücklaufsicherung
* Schubladenvarianten:
  + Größe L: B490 × T560 mm, Tragkraft 100 kg
  + Größe XL: B680 × T560 mm, Tragkraft 75 kg
  + Größe XXL: B1055 × T560 mm, Tragkraft 50 kg
* Türen mit 180° Öffnungswinkel und Federscharnieren
* ErgoScript®-Griffleiste inkl. Beschriftungsstreifen
* Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)
* Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 40 mm stark, keilgezinkt, geölt mit Lackleinöl
* Fahrbar durch stabile Rollen, standardmäßig mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
* Umweltfreundliche Pulverbeschichtung

**Mobile Werkbänke Serie 7000**

* In vielen Größen erhältlich – von 1000 bis 2000 mm Breite und in zwei Tiefen (700 oder 900 mm), auch höhenverstellbar für ergonomisches Arbeiten.
* Mit einer Flächenlast bis zu 200 kg
* Unterbau-Schubladen mit 90 % Teilauszug und Tragkraft bis zu 50 kg
* ErgoScript®-Griffleiste inkl. Beschriftungsstreifen
* Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)
* Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 40 mm stark, keilgezinkt, geölt mit Lackleinöl
* Wahlweise mit robustem Buche-Massiv Ablageboden
* Fahrbar durch stabile Rollen, wahlweise mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen oder mit 4 Lenkrollen
* Umweltfreundliche Pulverbeschichtung

### Absenkbare Werkbank

* Tragfähigkeit: **450 kg im fahrbaren Zustand**, bis zu **1.250 kg in abgesenkter Position**.
* Erhältlich in **fünf Breiten** (750 bis 2000 mm) – passend für jeden Einsatzbereich.
* Gestell mit zusätzlichem Ablageboden für Werkzeuge und Materialien.
* Schubladen mit 90 % Teilauszug / 100 % Vollauszug mit Soft-Closing Funktion, Rücklaufsicherung
* Schubladenvarianten:
  + Größe L: B490 × T560 mm, Tragkraft 100 kg
  + Größe XL: B680 × T560 mm, Tragkraft 75 kg
  + Größe XXL: B1055 × T560 mm, Tragkraft 50 kg
* Türen mit 180° Öffnungswinkel und Federscharnieren
* Einschiebetür, dahinter 1xSchraubstock (Backenbreite 120mm) mit Klapplift
* ErgoScript®-Griffleiste inkl. Beschriftungsstreifen
* Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)
* Ausgestattet mit Anti-Rutsch-Noppen, die für sicheren Halt und Bodenschutz sorgen.
* Fahrgestell mit **2 Bock- und 2 Lenkrollen** inkl. Feststeller – leicht zu bewegen und sicher fixiert.
* Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 40 mm stark, keilgezinkt, geölt mit Lackleinöl

### Roll-Container

* Schubladen-Größe L mit 90 % Teilauszug / 100 % Vollauszug mit Soft-Closing Funktion, Tragkraft bis zu 100 kg, Rücklaufsicherung
* ErgoScript®-Griffleiste inkl. Beschriftungsstreifen
* Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)
* Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
* Fahrbar mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (inkl. Feststeller)
* Schiebebügel an der Vorderseite der Metallauflage angebracht (Schiebebügel steht 50 mm über). Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte

## **Montagewagen**

* Mit einer Flächenlast bis zu 450 kg
* 3 verschiedene Plattenvarianten:
  + Buche-Top (25 mm stark, keilgezinkt, geölt mit Lackleinöl)
  + Melamin-Top (19 mm stark, hygienisch und geeignet für Lebensmittelumgebungen)
  + Metall-Top (Höhe 25 mm, Metallauflage mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte)
* Schubladen mit 90 % Teilauszug / 100 % Vollauszug mit Soft-Closing Funktion, Rücklaufsicherung
* Schubladenvarianten:
  + Größe L: B490 × T560 mm, Tragkraft 100 kg
  + Größe XL: B680 × T560 mm, Tragkraft 75 kg
  + Größe XXL: B1055 × T560 mm, Tragkraft 50 kg
* Türen mit 180° Öffnungswinkel und Federscharnieren
* ErgoScript®-Griffleiste inkl. Beschriftungsstreifen
* Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)
* Fahrbar durch stabile Rollen, mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
* Schiebebügel an rechter Seite angebracht (Schiebebügel steht 135 mm über).
* Dokumententasche B325 x T55 x H200 mm. Vorderseite mit 4-Kant Systemlochung

**Werkzeugwagen**

* Mit einer Flächenlast bis zu 450 kg
* 2 verschiedene Plattenvarianten:
  + Buche-Top (25 mm stark, keilgezinkt, geölt mit Lackleinöl)
  + Metall-Top (Höhe 25 mm, Metallauflage mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte)
* Basisschrank mit Querrolladen oder Schubladenfront (lichtgrau, abschließbar, nach links öffnend)
* Schubladen mit 100 % Vollauszug und Schubladen-Einzelsicherung
* Schiebebügel (lose beiliegend)
* Achse mit 2 Rädern an der linken Seite und 2 Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite