**Übersicht: Ordnung am Arbeitsplatz**

**Ordnung ist kein Zusatz – Ordnung ist die Basis.**  
Ein aufgeräumter Arbeitsplatz spart Zeit, schützt Mitarbeiter und steigert die Produktivität. RAU entwickelt seit Jahrzehnten Arbeitsplatzlösungen, die genau hier ansetzen: **Organisation und Übersicht schaffen, Materialien sicher verstauen und Werkzeuge jederzeit griffbereit halten.**

**1. Werkzeuge immer griffbereit**

* Anforderung: Im Arbeitsalltag geht viel Zeit verloren, weil Werkzeuge und Kleinteile nicht auffindbar sind oder an unterschiedlichen Plätzen liegen.
* Unsere Lösung: **Schubladenschränke** mit hoher Tragkraft und Einteilungssets, die jedes Werkzeug sichtbar und geordnet halten – kein Suchen mehr, jeder Griff sitzt.

**2. Ordnung auch unterwegs**

* Anforderung: Bei Montageeinsätzen oder in wechselnden Arbeitsbereichen geht oft die Übersicht verloren, da Werkzeuge und Material ständig transportiert werden müssen.
* Unsere Lösung: **Montage- und Werkzeugwagen** bringen die Ordnung dorthin, wo sie gebraucht wird. Fahrbar, robust und mit sicheren Ablagemöglichkeiten ausgestattet, bleibt alles übersichtlich – auch unterwegs.

**3. Sicherheit durch klare Strukturen**

* Anforderung: Offene Ablagen, herumliegende Werkzeuge oder Kabel erhöhen Unfallrisiken und behindern den Arbeitsfluss.
* Unsere Lösung: **Systemaufbauten** schaffen strukturierte Ablagen und sichere Verstauung.

**4. Nachhaltige Organisation statt kurzfristigem Aufräumen**

* Anforderung: Aufräumaktionen wirken oft nur kurzfristig – nach wenigen Tagen kehrt das Chaos zurück.
* Unsere Lösung: **Zubehör wie Schubladeneinteilungen** unterstützen die dauerhafte Ordnung am Arbeitsplatz.

**5. Belastbarkeit für den Dauerbetrieb**

* Anforderung: Arbeitsplätze in Produktion, Werkstätten oder Montagebereichen sind jeden Tag im Dauereinsatz. Möbel minderer Qualität halten dieser Beanspruchung nicht stand.
* Unsere Lösung: **Pulverbeschichtete Stahlgestelle, Massivholz-Arbeitsplatten und robuste Rollen** machen RAU-Produkte zu langlebigen Begleitern im Arbeitsalltag – auch bei intensiver Nutzung über viele Jahre hinweg.

**Technische USP’s der Produktgruppen:**

### ****Schubladenschränke****

* **Robuste Metallkonstruktion,** Flächenlast bis 750 kg.
* **Schubladenvarianten:**
  + Größe L: B490 × T560 mm, Tragkraft 100 kg
  + Größe XL: B680 × T560 mm, Tragkraft 75 kg
  + Größe XXL: B1055 × T560 mm, Tragkraft 50 kg
* **Auszugssysteme:**
  + 90 % Teilauszug / 100 % Vollauszug mit Soft-Closing Funktion
* **Organisation:** Geschlossene Schubladenwanne, vorbereitet für Einteilungssets; ErgoScript®-Griffleiste mit integrierter Beschriftung.
* **Sicherheit:** Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss, 2 Schlüssel).
* **Arbeitsplattenoptionen:**
  + Melamin (pflegeleicht, hygienisch)
  + Buche-Massivholz (natürlich & strapazierfähig)
  + Metall (industriell, mit Abrollrand & Anti-Rutsch-Matte)

## **Montagewagen**

* Mit einer Flächenlast bis zu 450 kg
* 3 verschiedene Plattenvarianten:
  + Buche-Top (25 mm stark, keilgezinkt, geölt mit Lackleinöl)
  + Melamin-Top (19 mm stark, hygienisch und geeignet für Lebensmittelumgebungen)
  + Metall-Top (Höhe 25 mm, Metallauflage mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte)
* Schubladen mit 90 % Teilauszug / 100 % Vollauszug mit Soft-Closing Funktion, Rücklaufsicherung
* Schubladenvarianten:
  + Größe L: B490 × T560 mm, Tragkraft 100 kg
  + Größe XL: B680 × T560 mm, Tragkraft 75 kg
  + Größe XXL: B1055 × T560 mm, Tragkraft 50 kg
* Türen mit 180° Öffnungswinkel und Federscharnieren
* ErgoScript®-Griffleiste inkl. Beschriftungsstreifen
* Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)
* Fahrbar durch stabile Rollen, mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
* Schiebebügel an rechter Seite angebracht (Schiebebügel steht 135 mm über).
* Dokumententasche B325 x T55 x H200 mm. Vorderseite mit 4-Kant Systemlochung

**Werkzeugwagen**

* Mit einer Flächenlast bis zu 450 kg
* 2 verschiedene Plattenvarianten:
  + Buche-Top (25 mm stark, keilgezinkt, geölt mit Lackleinöl)
  + Metall-Top (Höhe 25 mm, Metallauflage mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte)
* Basisschrank mit Querrolladen oder Schubladenfront (lichtgrau, abschließbar, nach links öffnend)
* Schubladen mit 100 % Vollauszug und Schubladen-Einzelsicherung
* Schiebebügel (lose beiliegend)
* Achse mit 2 Rädern an der linken Seite und 2 Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite

**Schubladeneinteilungssets**

* Flexible Einteilungen für L, XL, XXL, mobile und absenkbare Werkbänke
* Materialien: Kunststoff oder Metall, optional mit Anti-Rutsch-Matten
* Modular kombinierbar, individuell anpassbar

**Systemaufbauten**

* Im Komplettset oder als Einzelteile
* Modular, nachrüstbar
* Stufenlos verstellbare Einbauhöhe
* Zubehör:
  + Lochplatten für Werkzeughaken
  + Metallablagen / Etagenbords
  + Halteschienen + Sichtlagerkästen
  + Hakensets für übersichtliche Werkzeugaufbewahrung
  + Leuchten für präzises Arbeiten
  + Monitor-/Tablet-Halterungen für digitale Arbeitsplätze